附件：1

供应商报价单

请参与我中心采购工作(采购编号：HEBZX-H-2024005)的潜在供应商，按如下标准报价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物  名称 | 规格  型号 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 总价  （元） | 交货方式 | 质量  保证期 | 备注 |
| 1 | 两人位餐桌 | 相关要求：规格（700\*700\*750）  1、基材：采用岩板，实木橡木  2、贴皮胶：符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》 游离甲醛＜0.05g/kg，苯含量＜0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤40g/L；  3、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂；  4、油漆：通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；[溶剂型涂料聚氨酯类面漆光泽（60°）<80]  HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》  （聚氨酯类溶剂型涂料面漆光泽（60°）<80）  GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》（家具厂和装修用面漆）标准；木制环保聚酯油漆，五底三面，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨；  5、岩板：厚度为12mm，外边倒圆、磨边，光滑、平整。 | 张 | 200 |  |  | 供应商负责送到采购方指定地点 | 至少1年 | 限价900元/张 |
| 2 | 餐椅 | 相关要求：规格（常规）  1、基材：采用实木橡木  2、面料：采用优质人造革饰面，通过了ISO 12947-2:2016、ISO 2411:2000、ISO 13937-1-2000+Cor.1:2004检测，皮革表面无裂纹，无损伤，无剥落；  3、海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥35%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥100%；  4、贴皮胶：符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》 游离甲醛＜0.05g/kg，苯含量＜0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤40g/L；  5、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂；  6、油漆：通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；[溶剂型涂料聚氨酯类面漆光泽（60°）<80]  HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》  （聚氨酯类溶剂型涂料面漆光泽（60°）<80）  GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》（家具厂和装修用面漆）标准；木制环保聚酯油漆，五底三面，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，漆膜硬度达2H以上。 | 把 | 400 |  |  | 供应商负责送到采购方指定地点 | 至少1年 | 限价330元/把 |
| 3 | 单人位餐桌 | 相关要求：规格（现场踏勘）  1、基材：采用实木橡木，每张餐桌上配有电磁炉。  2、贴皮胶：符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》 游离甲醛＜0.05g/kg，苯含量＜0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤40g/L；  3、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂； | 张 | 20 |  |  | 供应商负责送到采购方指定地点 | 至少1年 | 限价1300元/张 |
| 4 | 单人餐椅 | 相关要求：规格（带扶手）  1、基材：采用实木橡胶木  2、面料：采用优质人造革饰面，通过了ISO 12947-2:2016、ISO 2411:2000、ISO 13937-1-2000+Cor.1:2004检测，皮革表面无裂纹，无损伤，无剥落；  3、海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥35%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥100%；  4、贴皮胶：符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》 游离甲醛＜0.05g/kg，苯含量＜0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤40g/L；  5、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂；  6、油漆：通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；[溶剂型涂料聚氨酯类面漆光泽（60°）<80]  HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》  （聚氨酯类溶剂型涂料面漆光泽（60°）<80）  GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》（家具厂和装修用面漆）标准；木制环保聚酯油漆，五底三面，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，漆膜硬度达2H以上。 | 把 | 20 |  |  | 供应商负责送到采购方指定地点 | 至少1年 | 限价700元/把 |
| 5 | 挂衣柜和物品柜 | 相关要求：规格（现场踏勘）  1、基材：采用实木橡木  2、贴皮胶：符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》 游离甲醛＜0.05g/kg，苯含量＜0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤40g/L；  3、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂；  4、油漆：通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；[溶剂型涂料聚氨酯类面漆光泽（60°）<80]  HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》  （聚氨酯类溶剂型涂料面漆光泽（60°）<80）  GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》（家具厂和装修用面漆）标准；木制环保聚酯油漆，五底三面，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，漆膜硬度达2H以上 | 套 | 1 |  |  | 供应商负责送到采购方指定地点 | 至少1年 | 限价20000元/套 |

**报价供应商： 报价总价： （元）**

**报价时间：**

**联系人及电话：**

**请潜在供应商按表中内容进行报价，方便评审时对比价格。**

须知：1.报价方须一次报出不得更改的价格。除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。2.所有报价以人民币含税、含运费价格报价。3.报价有效期不得少于15日。4.此表需加盖单位公章（多页盖骑缝章）。